23100 - Robinet simple temporisé pour lavabo/douche
Commande mono pédale encastrée au sol avec robinet simple temporisé (NF), alimentation en eau froide ou chaude. De type Presto 509  réf. 23100 ou techniquement équivalent. Avec mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein, débit préréglé à 15 l/mn. Réglage de débit interne. Fixation au sol. 

23100 - Robinet simple temporisé pour lavabo/douche
Commande mono pédale avec robinet simple temporisé (NF), alimentation en eau froide ou chaude. De type Presto 509  réf. 23100 ou techniquement équivalent. Comprenant :
- un mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein
- un débit préréglé à 15 l/mn (réglable en interne)
- une commande mono pédale encastrée au sol
Compris toutes suggestions de fournitures et de mise en œuvre.